附件1：
[bookmark: _GoBack]一、项目名称：中雅培粹未央学校黑板采购项目
二、预算金额：115200.00元
三、技术规格、参数与要求
	序号
	品目
	技术参数
	单位
	数量
	预算
单价
	预算
总价

	1
	推拉绿板
	1.结构：中间预留放置电子产品空间，两块滑动书写板，开闭自如确保一体机的安全管理，支持电子产品居中放置。当滑动板闭合时，教学书写板外框应被隐藏在滑动板与固定板后部，（闭合时）于正面观测，不可有外框外漏。
2.尺寸：长度≥4200mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。
3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超15mm，最大限度的增大书写面。内板四角应配有带弧形的ABS塑料角，降低撞伤伤害。
4.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学。为确保师生健康，板面应无铅镉汞等重金属物质，并提供板面铅镉汞等重金属含量相关检测报告。
5.背板：采用优质镀锌钢板，机械化流水线一次成型。
6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm。
7.覆板：采用自动化流水线覆板作业，避免人工作业刷胶不均导致粘贴不牢、起鼓等现象，并提供自动化流水线覆板作业证明文件。甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。
8.边框：采用高强度白色铝合金型材，横框规格≥35×75mmmm，立框规格≥25mm×115mm。立框应隐藏于固定板后部，以使闭合后整体性效果更美观，并从根本上解决滑动板撞击立框造成夹手及影响产品寿命的情形。横立框不可采用拼接方式以确保强度。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g，并提供边框型材耐磨性、耐腐蚀性相关检测报告。
9.置物：液晶屏下侧应设有置物空间，可放置粉笔、教鞭等。置物空间后部应有封堵，避免物品掉落。其下侧面向学生侧应有避免物品从前端滚落的凸起。
10.滑轮：采用高精度轴承滑轮，每块滑动板上下各4组，每组不低于3个滑轮。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次，并提供滑轮寿命相关检测报告。
11.包角：教学书写板边框四周应有弧形的ABS塑料，降低撞伤伤害
	套
	24
	3200
	76800

	2
	平面黑板
	1.尺寸≥4000mm×1215mm。
2.板面：采用金属烤漆书写板面和墨绿色绒布+软木板面组合的设计，衬板、背板经高科技专用胶水高压粘合密封而成，结构牢固、弹性好，耐腐蚀、耐冲击，保持板面平整。
3.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板。
4.背板：采用优质镀锌钢板，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度。
5.覆板：采用自动化流水线覆板作业，避免人工作业刷胶不均导致粘贴不牢、起鼓等现象，并提供证明文件。甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。
6.边框：采用高强度香槟色铝合金型材，规格≥30㎜×20㎜，型腔结构，增加板体挺度，教学板面采用槽内镶嵌、全包式结构。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g。
7.包角：采用高强度、抗老化ABS工程塑料注塑成型。≥R15的圆角，无尖角毛刺。
8.安装：配装自制L形钢制安装件，隐形安装、没有外露的挂接件。
	套
	24
	1600
	38400

	总计
	115200


四、供货要求：
1.附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求
保证产品能正常使用的附件、备品备件及项目清单中要求提供的零配件和备品备件等。
2.产品运输、保险及保管
2.1成交供应商负责产品在采购人指定地点的保管，直至项目验收合格。
2.2成交供应商负责其派出的工作人员的人身意外保险。
3.项目验收
3.1项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
4.质量保证
4.1 所有供货产品整体3年质保，质保期从验收合格之日开始计算。
4.2 成交供应商需在4小时内对采购人所提出的售后要求做出实质性响应，24小时内到达现场进行处置。
5.售后服务
5.1设备维修要求提交以下内容
1）定期维修计划。
2）对采购人不定期维修要求的响应措施。
3）对用户修改设计要求的响应措施。
5.2 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。
6.交货时间、地点及方式
6.1交货时间：在规定的时间内签订合同后，成交供应商应在接到甲方安装要求15天内完成交货。
6.2交货地点：长沙市天心区新开铺路1361号，长沙市中雅培粹未央学校。
6.3交货方式：成交供应商将货物运至采购人指定地点直至验收合格；由成交供应商承担验收前的一切风险、责任和费用。
7.结算方法
7.1付款人：长沙市中雅培粹未央学校(国库集中支付)。
7.2付款方式：除合同另有规定外，双方签定合同后，按采购人货物需求量交货，经业主验收合格后，按政府采购规定的货款支付步骤支付相应金额。
8.验收标准
8.1本项目按《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》（长财采购[2024]5号文）的规定进行验收。验收报告作为申请支付最后一期款的凭证之一。 
8.2验收的标准和依据：包括本采购项目的采购文件、中标单位的响应文件、采购合同和有关国家标准与行业规范。 
8.3项目验收中，国家有强制性规定的，按国家规定执行。与本项目有关的国家、行业、地方、团体标准亦成为本项目验收标准。询价文件、成交人的承诺及响应文件、采购合同及补充协议均成为本项目验收依据。验收过程中产生纠纷或存在异议的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，出具检测报告，检测费用由成交人承担。 
8.4项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他中标候选人，由此带来的一切损失由成交人承担。
5、 其它说明
    1.本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，在项目实施中出现任何遗漏，及辅材杂件均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。
对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明

