附件1：
[bookmark: _GoBack]一、项目名称：中雅培粹未央学校空调采购项目
二、预算金额：168000.00元
三、技术规格、参数与要求
	序号
	品目
	技术参数
	单位
	数量
	预算
单价
	预算
总价

	1
	10匹空调柜机
	1.10P变频冷暖
2.能耗等级二级；
3.制冷量：≥28000W；
4.制冷额定输入功率：≤12000W；
5.APF值（全年能效消耗效率）：≥3.05；
6.制热量：≥28100W；
7.制热额定输入功率：≤9200W；
8.电热功率：≥6000W；
9.循环风量：≥4500 m³/h；
10.内机噪音：≤60dB；
11.外机噪音：≤62dB；

安装环境：内外机高差20米，横向距离8米至25米不等；
配套铜管（含配套铜管、电源线等物料）≥220米；
含安装、开孔、各项附属物料、外机吊运、安全措施保障等全部项目。
	台
	6
	28000
	168000

	总计
	168000




四、供货要求：
1.附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求
保证产品能正常使用的附件、备品备件及项目清单中要求提供的零配件和备品备件等。
2.产品运输、保险及保管
2.1成交供应商负责产品在采购人指定地点的保管，直至项目验收合格。
2.2成交供应商负责其派出的工作人员的人身意外保险。
3.项目验收
3.1项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
4.质量保证
4.1 所有供货产品整体3年质保，质保期从验收合格之日开始计算。提供所投空调产品制造商针对本项目的售后服务承诺书（加盖制造商公章），否则视为无效投标。
4.2 成交供应商需在4小时内对采购人所提出的售后要求做出实质性响应，24小时内到达现场进行处置。
5.售后服务
5.1设备维修要求提交以下内容
1）定期维修计划。
2）对采购人不定期维修要求的响应措施。
3）对用户修改设计要求的响应措施。
5.2 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。
6.交货时间、地点及方式
6.1交货时间：在规定的时间内签订合同后，成交供应商应在接到甲方安装要求15天内完成交货。
6.2交货地点：长沙市天心区新开铺路1361号，长沙市中雅培粹未央学校。
6.3交货方式：成交供应商将货物运至采购人指定地点直至验收合格；由成交供应商承担验收前的一切风险、责任和费用。
7.结算方法
7.1付款人：长沙市中雅培粹未央学校(国库集中支付)。
7.2付款方式：除合同另有规定外，双方签定合同后，按采购人货物需求量交货，经业主验收合格后，按政府采购规定的货款支付步骤支付相应金额。
8.验收标准
8.1本项目按《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》（长财采购[2024]5号文）的规定进行验收。验收报告作为申请支付最后一期款的凭证之一。 
8.2验收的标准和依据：包括本采购项目的采购文件、中标单位的响应文件、采购合同和有关国家标准与行业规范。 
8.3项目验收中，国家有强制性规定的，按国家规定执行。与本项目有关的国家、行业、地方、团体标准亦成为本项目验收标准。询价文件、成交人的承诺及响应文件、采购合同及补充协议均成为本项目验收依据。验收过程中产生纠纷或存在异议的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，出具检测报告，检测费用由成交人承担。 
8.4项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他中标候选人，由此带来的一切损失由成交人承担。
5、 其它说明
1.本项目采用费用包干方式供货，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，在项目实施中出现任何遗漏，及辅材杂件均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。
2.项目现场情况较复杂，设计图纸只有描述无管道详图，为保障项目中标后顺利施工，须由投标人在开标之前自行踏勘，现场踏勘结束后，投标人应找学校开具现场踏勘证明，并按照踏勘情况进行报价，未踏勘取得现场踏勘证明视为自动放弃投标资格。

